W załączeniu przesyłam uzupełnienie do opisu technicznego dla obiektu:
Śląskowo - Nowy Sielec kanalizacja sanitarna, gm. Jutrosin.

Uzupełnienie do punktu 2.2 w/w opisu technicznego:
Uwaga! podane wysokości piętrzenia w opisie były podane
bez uwzględnienia strat na rurociągach tłocznych.
W związku z powyższym poniżej podaje łącze wysokości podnoszenia
z uwzględnieniem stara na rurociągach tłocznych:
PS 1 H = 18,25 m,  Ns =3,0 kW
PS 2 H = 28,75 m,  Ns = 4,0 kW
PS 3 H = 25,00 m,  Ns = 4,0 kW