W załączeniu przesyłam uzupełnienie do opisu technicznego dla obiektu:  
Śląskowo - Nowy Sielec kanalizacja sanitarna, gm. Jutrosin.  
  
Uzupełnienie do punktu 2.2 w/w opisu technicznego:  
Uwaga! podane wysokości piętrzenia w opisie były podane  
bez uwzględnienia strat na rurociągach tłocznych.  
W związku z powyższym poniżej podaje łącze wysokości podnoszenia  
z uwzględnieniem stara na rurociągach tłocznych:  
PS 1 H = 18,25 m,  Ns =3,0 kW  
PS 2 H = 28,75 m,  Ns = 4,0 kW  
PS 3 H = 25,00 m,  Ns = 4,0 kW