Jutrosin, 09.04.2015 r.

***Wykonawcy uczestniczący***

***w postępowaniu***

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że dnia 08 kwietnia 2015 r. wpłynęło pismo od potencjalnego wykonawcy z prośbą zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

Prosimy i informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu pospółki na wymianę gruntu oraz z jakiej odległości należy ewentualnie ją dowieźć. W przedmiarze robót podana jest odległość 9 km. Proszę również o podanie kosztu pospółki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dysponuje pospółką na wymianę gruntu. W granicach 9 km można pozyskać pospółkę z istniejących żwirowni. Zadamawiający nie zna ceny pospółki.

**Pytanie 2.**

Prosimy o informacje, czy Wykonawca w kosztorysie ofertowym ma ująć koszt zakupu pospółki na wymianę gruntu.

**Odpowiedź:**

Wykonawca ma ująć w kosztorysie koszt zakupu pospółki na wymianę gruntu.

**Pytanie 3.**

**Prosimy o zamieszczenie profilu przewiertu sterowanego L=59 PEHD fi. 90 mm pod rzeką orlą. Prosimy również o podanie parametrów rury do w/w przewiertu.**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada profilu przejścia. Profil ten należy wykonać powykonawczo po wykonaniu przejścia. Przewiert należy wykonać rura PEHD fi. 90 mm o długości 59 m bez rury osłonowej po za obrys wałów przeciw powodziowych na minimum 1,5 m pod dnem.